[bookmark: _GoBack]吊式电风扇具体参数如下


	序号
	设备名称
	技术参数
	数量（套）
	是否面向中小企业

	1
	吊扇
FC140-BA
	毛重≥5kg；
净重≥4.6kg；
额定功率：85w；
额定频率：50HZ；
纯铜电机；
规则：1400mm；
三台包装尺寸：637*278*203mm
售后：两年质保，24小时响应。
安装时效：合同签订后两周内完成。
	120
	是

	2
	吊扇安装
	替换原风扇与调速器。
	104
	是

	
	
	保持吊扇高度与原高度一致，安装方自备脚架与辅材等。
	16
	是



