**附件1：采购需求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供货品目** | **参数（可同时公布至少3个满足要求的同一档次产品**  **的品牌和型号）** | **数量及**  **单位** | **单价**  **（元）** | **小计**  **（元）** |
| 1 | 整理装订销毁一体机/档案盒卷皮打印机 | **整理装订销毁一体机：**可装订材料：纸张制品（档案、卷宗、文档等），最大纸张A3。装订方式：全自动一键三孔同步打孔并自动穿线。装订孔间距：孔距83MM/78MM/88MM（多种孔距选）。装订厚度：≤50mm任意厚度。钻孔直径：随机配带Φ3.0X50mm，Φ4.5mmX50mm，Φ5.0mm×50mm中空特种钻刀，三种规格可以互用。机身：全金属外壳，合金工作台，11寸彩色液晶显示屏，带刀垫伸缩滑板，可旋转垫片，镶嵌式抽屉，超静音马达、集文件整理拓展工作台，文件销毁为一体的带万向轮可移动专用柜。拓展工作台：一体式折叠全金属工作台，位于柜体侧面加厚钣金，加粗支撑杆，台面稳定不晃动，承重能力强，采用弹扣式平台锁，使用更方面。抖纸整理功能：抖动整纸机和装订机是一体机，非外置设备。机器自带纸张抖动整理功能，抖纸盒一键伸出退回，不占空间，抖动力度可调，可替代人工快速的将文件资料边角码齐，便于装订工作。碎纸功能：可碎光盘，碎纸能力5张，入口宽度≥225MM，碎纸效果≤2\*15MM，符合国家5级保密标准，碎纸速度≥2.5米/分钟，容量13升，工作时间≥3分钟，前置插入式入口。操控面板：超大彩色液晶显示屏，触控操作界面，可随时播放安装、维护等操作视频。钻孔定位：双十字式激光定位。操控面板：触屏操作面板。放线方式：免工具便捷放线。装订材料：专用棉线，单双线均可。线 径：≥1.0mm。装订速度：打孔穿线约15秒。装订规格：≥最大纵深200，宽500。拓展工作台尺寸：446mm(长）X326mm（宽）。柜子尺寸：≥500mm（宽）X380mm（深）X700mm(高）。机器尺寸：≥500mm（宽）X420mm（深）X1300mm(高）电源：220V±5%、50Hz。供电电压：≤24V（安全电压）。功率：工作状态≤350W、非工作状态≤10W。  档案盒卷皮打印机：行宽：136 列。分辨率：180DPI  打印方式：24 针点阵式。打印速度：汉字：75KPS。汉字（高速打印）：150KPS。汉字（超高速打印）：225KPS，英数字：120 CPS，英数字（高速）：240 CPS，英数字（高速低质）：360 CPS。点的直径：0.2 毫 米。点距：纵向：1/180 英寸，横向：1/180 英寸。打印字符数：汉字（全角）：90 字符/行，汉字（半角）：180 字符/行。字符组成（纵×横）：汉字（全角）：24×24 点，汉字（半角）：24×12 点，英数字：19×13。打印动作点：双向（自动判断最短距离进行正反向打印）。最大用纸厚度：1.5mm。最小纸长度/宽度：70mm。拷贝能力：单页纸：1+6 份。图象打印：每行点数2448 点/行，纵向点间距180 点/英寸，横向点间距180 点/英寸。使用环境：温度：运行时：5~35℃，非运行时：-15~60℃，（温度升降为 15℃/H 以下）。湿度：运行时：20~80%RH，非运行时：5~95%RH，（不结露，湿度升降为 30%RH/日以下，最高湿球温度 29℃以下）。接口：IEEE1284、USB、RS232 串口(选件)。电源规格：电源种类：市电单向，电源电压：AC 220~240V±10%，电源频率：50~60Hz+2%，-4%。外形尺寸：（W）689mm，（D）261mm 打印机主体、415mm 含前托板组件、567mm 含前后托板组件，（H）210mm。噪音：<65dBA。适用档案盒脊高（最大）：10cm。加密（防止通过篡改固件以实现增值功能） | **1套** | **30000** | **30000** |
| **本项目最高限价（大写） ： 叁万元 小写：30000元** | | | | | |
| **供货期：2022年12月15日前** | | | | | |
| **免费质保期：2年置换** | | | | | |
| **售后服务承诺：终身免费维护** | | | | | |
| **付款方式及保证金：转账** | | | | | |
| **对供应商的资质要求：具有中国节能环保证书、质量管理体系认证证书、计算机软著证书等证书优先考虑** | | | | | |