**紧急喷淋器及桌上洗眼器指标**

**桌上洗眼器(20套)**

台面安装方式，平时放置于台面，或者固定在墙壁上，也可以紧急使用时可随意抽起，方便使用。主体:加厚铜质  
**涂层：**高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。

**喷淋头：**软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。

**防尘盖**： PP材质，使用时自动被水冲开水流开关：水流开启、水流锁定功能。

 控水阀：止逆阀，其闭门，可自动关闭。

供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，最大耐水压： 7Pa。

**紧急冲淋洗眼器（6套）**

不锈钢烤漆/不锈钢。

主体:加厚铜质

涂层:高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射

洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶， 内置不锈钢滤网，可过滤水中杂物，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

防水盖:pp 材质，使用时自动水流被水冲开 水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次性完 成,方便使用 控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭 供水软管:长度 1.5 米,软性 PVC 管外覆不锈钢网 最大耐水压: 6Pa