合肥大学微型消防站配置和中心机房七氟丙烷钢瓶检测充装项目比价公告

一、项目简介
根据合肥大学保卫处工作安排，实施合肥大学微型消防站配置和中心机房七氟丙烷钢瓶检测充装项目，对校园部分人员密集楼宇配置微型消防站器材柜及配套消防器材；对中心机房七氟丙烷灭火剂储瓶开展定期检测、药剂充装及系统调试，进一步提升校园消防安全保障能力。
本项目预算4.5 万元，采购方式为比价采购，在全部满足采购文件要求的有效响应供应商中，按总报价最低原则确定中选单位。报价包含人工、运输、检测、药剂、回收处置、器材、辅材、培训、税金等本项目全部费用，采购人不再支付任何其他费用。
合同签订后10 日历天内完成全部供货、检测、充装、调试工作并通过验收。全部货物及本项目服务内容提供3 年免费质保，质保期内，因货物质量、安装调试问题发生故障，成交供应商须免费上门维修更换。
二、项目需求
	序号
	商品名称
	单位
	数量

	1
	七氟丙烷钢瓶检测（GQQ120/2.5）
	瓶
	3

	2
	七氟丙烷充装
	瓶
	3

	3
	微型消防站柜（厚度≥0.6mm）
	台
	4

	4
	消防战斗服（2014CCC）
	套
	8

	5
	消防胶靴（2014CCC）
	双
	8

	6
	消防腰带（2014CCC）
	根
	8

	7
	消防手套（2014CCC）
	双
	8

	8
	消防头盔（2014CCC）
	个
	8

	9
	逃生绳（50m长15mm粗,含成套含连接件）
	套
	8

	10
	铁铤撬棍
	根
	4

	11
	绝缘剪断钳
	把
	4

	12
	消防腰斧
	把
	8

	13
	防毒面具
	只
	8

	14
	灭火毯(1m*1m,
	床
	8

	15
	消防扳手
	把
	4

	16
	MFZ/ABC5型灭火器
	具
	8

	17
	强光手电筒
	个
	8

	18
	消防水带（10-65-25，含枪扣）
	盘
	8



关键技术及资料要求（供应商响应必须全部满足）：
1. 七氟丙烷钢瓶检测须由具备特种设备检验检测机构核准证（RD6 气瓶定期检验）单位实施，提供正式气瓶定期检验报告，报告真实有效可溯源。
2. 充装使用的七氟丙烷灭火剂须提供灭火剂原厂产品合格证、同批次出厂质检报告，灭火剂性能满足GB18614‑2012标准，纯度不低于99.6%。
3. 本项目涉及的消防器材（战斗服、头盔、胶靴、腰带、手套等）须符合相关国家标准，提供有效的 CCC 认证证书；灭火器提供产品合格证。
4. 供应商须具备灭火剂回收设备，作业时对七氟丙烷药剂进行回收处理，禁止直接向大气排放。
5. 供应商可自行联系保卫处现场踏勘，充分了解现场实际情况，踏勘产生一切费用由供应商自行承担。
6. 本项目包含微型消防站器材就位摆放、整理归位；气体灭火系统完成后完成系统联动测试，提交完整检测、充装、调试全套技术资料。
三、供应商资格条件
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 供应商应在社会消防技术服务信息系统备案。
3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与此次采购活动。
4. 本项目不接受联合体响应。钢瓶RD6检测可外协，但响应文件中须提供外协检测单位资质证明材料。
四、验收与技术培训
1. 全部货物供货就位、钢瓶检测充装、系统调试完成后，采购人依据国家相关标准、本比价文件开展现场验收；资料不齐、功能达不到要求不予通过验收。
2. 验收合格后一次性付款，付款前供应商须提交完整全套归档资料（钢瓶检验报告、灭火剂合格证及质检报告、CCC 证书复印件、系统调试记录、器材清单）。
3. 成交供应商须提供免费现场技术培训，培训对象为学校保卫安保人员。培训内容至少包含：微型消防站器材识别、取用操作；七氟丙烷气体灭火系统设备原理、日常检查、简单维护、运行操作、常见故障识别处置，留存培训签到表、培训照片。
五、响应文件提交方式、地点及时间
有意参与此次采购活动的供应商，可在合肥大学保卫处网站下载响应文件，并通过现场递交密封响应文件方式提交给采购人。
获取时间：2026年10月30日至2026年11月3日
接收地点：安徽省合肥市锦绣大道99号合肥大学保卫处
接收人：丁老师          电话：0551-62158043
提交截止时间：2026年11月3日 17:00（北京时间），逾期递交、未密封的响应文件采购人将予以拒收。
六、比价响应文件有关情况
[bookmark: _GoBack]1. 响应文件开启及评审时间：2026年11月4日上午9:00。
2. 响应文件开启及评审地点：合肥市经济技术开发区锦绣大道99号。
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